БУДОВА ВОГНЕГАСНИКІВ. ПРИВЕДЕННЯ ЇХ У ДІЮ

4-3

Порошковий вогнегасник ОПУ-2
1	— корпус (балон із вогнегасним порошком);
2	— балон із робочим газом;
3	— сифонна трубка;
4	— насадка-розпилювач;
5	— запобіжна чека;
6	— клавіша (для керування подачею порошку);
7	— ручка.
Приведення в дію
1.	Зірвати пломбу. Висмикнути чеку.
2.	Відвести ручку.
3.	Спрямувати розпилювач на осередок пожежі.
4.	Натиснути на клавішу через 3-5 с
після відведення ручки.
5.	Почати гасіння з відстані 2,0-2,5 м.
Порошковий вогнегасник ОП-5Б
1	— корпус (балон із вогнегасним порошком);
2	— балон із робочим газом;
3	— сифонна трубка;
4	— важіль керування (для керування подачею порошку);
5	— кнопка запуску;
6	— запобіжна чека;
7	— насадка-розпилювач.
Приведення в дію
1.	Зірвати пломбу. Висмикнути чеку.
2.	Натиснути на кнопку й відпустити її.
3.	Спрямувати розпилювач на осередок пожежі.
4.	Натиснути на важіль керування клапаном через 3-5 с
після натиснення на кнопку.
5.	Почати гасіння з відстані 2,5-3,5 м.
1.	

Вуглекислотний вогнегасник ОУ-3
1	— корпус (балон із діоксидом вуглецю);
2	— сифонна трубка;
3	— головка;
4	— важіль керування;
5	— запобіжна чека;
6	— розтруб.
Приведення в дію
1.	Піднести вогнегасник до осередку пожежі.
2.	Зірвати пломбу. Висмикнути чеку.
3.	Спрямувати розтруб на вогонь.
4.	Натиснути на важіль керування.
5.	Почати гасіння з відстані 1,5 м.
1.